**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**"Детский сад "Планета детства" комбинированного вида"**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома МБДОУ «Детский сад «Планета детства» комбинированного вида» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.И. Минибаева/протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. | УТВЕРЖДАЮ Заведующая МБДОУ «Детский сад «Планета детства»комбинированного вида» Н.В. ВорожцоваПриказ № \_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Положение о пожарной безопасности**

**в МБДОУ "Детский сад "Планета детства" комбинированного вида"**

К работе в МБДОУ "Детский сад "Планета детства" комбинированного вида" допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Заведующей МБДОУ "Детский сад "Планета детства" комбинированного вида".

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Заведующая МБДОУ "Детский сад "Планета детства" комбинированного вида" назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МБДОУ "Детский сад "Планета детства" комбинированного вида".

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

Здания ДОУ перед началом года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

В игровых комнатах и помещениях ДОУ следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного процесса мебель, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Число столов в игровых комнатах и помещениях ДОУ не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

По окончании занятий в кабинетах и комнатах все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации воспитанников и сотрудников при пожаре на первом этаже детского сада.

Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием детей.

Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием воспитанников, информации о количестве воспитанников (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

Помещение детского сада обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Из помещений здания детского сада предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.

**Не допускается размещать**:

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий;

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов.

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Деревянные здания должны быть одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть оштукатурены, и негорючую кровлю; утеплитель в них должен быть неорганическим.

**Запрещается:**

* покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
* размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
* устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
* размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
* топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

Здания детского сада должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

В зданиях детского сада должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время.

В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории детского сада.

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.